**ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**Шкаф питания цепей оперативной блокировки разъединителей ШПТ-ШПОБ**

**(ОПРОСНЫЙ ЛИСТ)**

**Шкаф ШПТ-ШПОБ представляет собой шкаф двухстороннего обслуживания, имеющий габариты 800х600х2200 мм и массу до 215 кг.**

| №  п/п | Параметры и функции | Возможное значение | Требуемое  значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение питания | 220 В, 50 Гц,  = 220 В |  |
| 2 | Количество вводов напряжения питания | 1, 2 |  |
| 3 | Номинальное напряжение питания потребителей постоянного тока, В | =110, =220 |  |
| 4 | Номинальный выходной ток, А | 5, 10 |  |
| 5 | Количество автоматических выключателей  отходящих линий, шт | не более 30 |  |
| 6 | Тип автоматических выключателей отходящих линий | ETIMAT P10 DC  другие |  |
| 7 | Номинальный ток и характеристика автоматических выключателей отходящих линий | 1Z, 2Z для ETI  2C для OEZ |  |
| 9 | Наличие устройства контроля изоляции и уровня напряжения | Да, нет |  |
| 10 | Наличие дополнительного преобразователя для контроля изоляции в шкафах ШРОТ | Да, нет |  |